**Памятка для потребителей**

**о повышении эффективности систем водоснабжения и экономии расходов**

Прежде чем проводить мероприятия по экономии воды, необходимо определить её расход. Анализ существующего объёма водопотребления покажет какие мероприятия необходимо проводить в первую очередь и поможет оценивать их эффект в последствии.

|  |
| --- |
| **Меры по экономии и повышению энергетической эффективности** |
| 1 | Приведение в порядок сантехнического оборудования водоснабжения, вплоть до замены на новое оборудование | Потери могут составлять:- капает из крана ≈ 24 литра в сутки, 720 литров в месяц;- течёт из крана ≈ 144 литра в сутки, 4 000 литров в месяц;- течёт в туалете ≈ 200 литров в сутки, 6 000 литров в месяц |
| 2 | Установка счетчиков расхода воды | Это будет мотивировать к сокращению расходования воды |
| 3 | Замена ветхих участков водопровода и металлических труб на полиэтиленовые |  |
| 4 | Внедрение современной запорно-регулирующей и предохранительной арматуры |  |
| 5 | Установка рычажных переключателей на смесители вместо поворотных кранов | Экономия воды 10-15% |
| 6 | Не включать воду полной струей | Экономия в 4-5 раз |
| 7 | При умывании и принятии душа отключать воду, когда в ней нет необходимости |  |
| 8 | Необходимо тщательно проверить наличие утечки воды из сливного бачка, которая возникает из-за старой фурнитуры в бачке | Потери – до нескольких кубометров воды в месяц |